**Инструкция**

**по сборке и установке изделия ВИНДВУДУ на кирпичную трубу**

Монтаж? Легко и просто!

Крайне важно при монтаже изделия ВиндВуду:

* Подобрать изделие соответствующего размера под внутренний диаметр выходных дымоходов;
* закрепить изделие на выходе дымохода одним из способов крепления:

- на кирпичной трубе, используя дюбель-гвозди;

- на металлической трубе, используя болты внутри цилиндрического основания.

**1.** Распаковать изделие. Отделить нижнюю цилиндрическую часть и

установить её на кирпичном выходе дымохода или вентиляционного канала (рис.1)




Рис.1

**2**. Разметить места для сверления четырёх отверстий под дюбель-гвозди (рис.2)



Рис.2

**3**. Используя сверло по бетону Ø6 мм, просверлить четыре отверстия под дюбель-гвозди (рис.3)



Рис.3

**4.** Зафиксировать платформу изделия на выходе дымохода, используя дюбель-гвозди (рис.4; рис 5)


 

Рис.4 Рис.5

**5.** Сверху установить на ось вращения верхнюю часть изделия и зафиксировать гайкой при помощи ключа на «17» (рис.6, рис.7)

Рис.6 Рис.7

**6.** Изделие готово к эксплуатации (рис.8)



Рис.8